**Le matériel de Laboratoire SI**

Le GBF



Le multimètre



 L’oscilloscope numérique



1- Réglages verticaux

* Les molettes permettent de positionner le signal verticalement
* Les boutons CH1 MENU et CH2 MENU permettent d’activer ou de désactiver l’affichage d’un canal ainsi que d’accéder aux réglages du canal sélectionné à travers des menus contextuels.
* Le bouton MATH MENU permet d’afficher un signal qui est le résultat d’opérations mathématiques sur les canaux (par exemple soustraction du signal du canal 1 au signal du canal 2.
* La molette VOLTS/DIV permet de sélectionner l’échelle verticale désirée pour chaque canal

2- Réglages horizontaux

* La petite molette permet de régler le signal horizontalement
* La molette SEC/DIV permet de sélectionner l’échelle horizontale désirée

3 - Déclenchement trigger

* La touche TRIG MENU donne accès à tous les paramètres du trigger. C’est ici que l’on pourra définir les paramètres comme la source ou le mode de déclenchement.
* La molette permet de régler le niveau de déclenchement

4- Fonctions avancées

On peut ici effectuer des mesures sur les signaux, afficher des curseurs et choisir le mode d’affichage.

5- Menu contextuel

Selon le menu choisi, les différents choix en rapport s’afficheront sur la droite de l’écran.